**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Усть-Удинский район**

**Муниципальное образование**

**Малышевское сельское поселение**

**ДУМА**

«31» июля 2020г. № 33/3-ДП

с. Малышевка

**РЕШЕНИЕ**

«Об утверждении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Малышевского сельского поселения, утвержденные решением Думы поселения от 30.06.2016 № 43/6-ДП «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Малышевского сельского поселения»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с абзацем шестым пункта 2 «а» Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 10.10.2019г. № Пр-2397, руководствуясь рекомендациями Службы архитектуры Иркутской области № 02-82-40/20 от 22.01.2020г.:, Дума поселения

РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Малышевского муниципального образования, утвержденные решением Думы поселения от 30.06.2016 № 43/6-ДП «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Малышевского сельского поселения». (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Думы Малышевского

муниципального образования,

Глава Малышевского

сельского поселения: Н. В. Салтыкова

Приложение 1

Думы Малышевского муниципального образования

№ 33/3-ДП от 31.07.2020г.

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Малышевского муниципального образования, утвержденные Решением Думы Малышевского муниципального образования № 43/6-ДП от 30.06.2016г. следующие изменения:
2. пункт 5 «Объекты автомобильного транспорта»

дополнить подпунктом

5.3. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек следует принимать по таблице **10.1.**

Таблица 10.1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Нормативные параметры и расчетные показатели** |
| Условия движения | Одностороннее, двустороннее |
| Наименьшее расстояние безопасности | Расстояние от края велодорожки, не менее:  -до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев –0,75 м;  -до тротуаров –0,5 м;  -до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта –1,5 м. |
| Велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог | Допускается устраивать с выделением их маркировкой двойной линией |
| Ширина велосипедной полосы по краю проезжей части улиц и дорог | -при движении в направлении транспортного потока  –не менее 1,2 м;  -при встречном движении транспортного потока –не менее 1,5 м |
| Ширина велосипедной полосы вдоль тротуара | Не менее 1 м |